**Fréquences des relais radioamateurs belges**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Relais 144** | | **Fréquences ( MHz )** | | | **Tonalité (Hz)** | |  |
| **Indicatif** | **Canal** | **Sortie** | **Entrée** | **CTCSS** | | **Locator** | **Lieu d'installation** |
| ON0SX | RV 19 | 145,2125 | 145,2125 |  | | JV21OB | PAAL-BEERINGEN |
| ON0HC | RV 48 | 145,6000 | 145,0000 |  | | JO20DJ | LA HESTRE |
| ON0GB | RV 49 | 145,6125 | 145,0125 | 79,7 | | JO10UT | BRAKEL- ZEGELSEM |
| ON0HT | RV 50 | 145,6250 | 145,0250 |  | | JO10RP | Mont SAINT-AUBERT (Kain, TOURNAI) |
| ON0ZK | RV 51 | 145,6375 | 145,0375 | 173,8 | | JV21LA | AVERBODE (HEIST OP DEN BERG) |
| ON0WV | RV 52 | 145,6500 | 145,0500 | 203,5 | | JO11OF | BRUGGE |
| ON0LG | RV 52 | 145,6500 | 145,0500 | 74,4 | | JO20JO | RETINNE ( LIÈGE) |
| ON0CLR | RV 53 | 145,6625 | 145,0625 |  | | JO20EI | MONTIGNIES-LE-TILLEUL |
| ON0NL | RV 53 | 145,6625 | 145,0625 |  | | JV21RD | PEER |
| ON0BT | RV 54 | 145,6750 | 145,0750 |  | | JO20ET | BRUXELLES - BRUSSELS |
| ON0OV | RV 56 | 145,7000 | 145,1000 | 107,2 | | JO11UA | GENT \_ GAND |
| ON0MNS | RV 57 | 145,7125 | 145,1125 |  | | JO20AI | ROUVEROY (MONS) |
| ON0DST | RV 57 | 145,7125 | 145,1125 | 67,0 | | JO21NA | MELDERT-LUMMEN (DIEST) |
| ON0NR | RV 58 | 145,7250 | 145,1250 |  | | JO20KJ | WEPION (NAMUR) |
| ON0KTK | RV 59 | 145,7375 | 145,1375 | 107,2 | | JO10OV | LENDELEDE (KORTRIJK - COURTRAI) |
| ON0LU | RV 60 | 145,7500 | 145,1500 |  | | JO20RA | SAINT-HUBERT |
| ON0AN | RV 61 | 145,7625 | 145,1625 | 67,0 | | JO21EE | ANTWERPEN - ANVERS |
| ON0LB | RV 62 | 145,7750 | 145,1750 | 71,9 | | JO20SR | VREREN (TONGEREN) |
| ON0FF | RV 62 | 145,7750 | 145,1750 | 79,7 | | JO10MV | MOORSELEDE |
| **Relais 432** | | **Fréquences ( MHz )** | | **Tonalité (Hz)** | | |  |
| **Indicatif** | **Canal** | **Sortie** | **Entrée** | **CTCSS** | | **Locator** | **Lieu d'installation** |
| ON0UBA | RU 002 | 430,0250 | 431,6250 |  | | JO20EU | BRUXELLES - BRUSSELS |
| ON0GEE | RU 004 | 430,0500 | 431,6500 |  | | JO21LE | GEEL |
| ON0GRC | RU 004 | 430,0500 | 431,6500 | 107,2 | | JO11UA | GENT - GAND |
| ON0UCH | RU 006 | 430,0750 | 431,6750 |  | | JO20GK | CHATELINEAU |
| ON0LIR | RU 007 | 430,0875 | 431,6875 | 67,0 | | JO21HC | LIER |
| ON0WTO | RU 008 | 430,1000 | 431,7000 |  | | JO20EP | VIEUX GENAPPE |
| ON0OST | RU 008 | 430,1000 | 431,7000 | 88,5 | | JO11KF | OOSTENDE |
| ON0KTK | RU 010 | 430,1250 | 431,7250 | 107,2 | | JO10OV | LENDELEDE (KORTRIJK - COURTRAI) |
| ON0LB | RU 010 | 430,1250 | 431,7250 | 71,9 | | JO20SR | VREREN (TONGEREN) |
| ON0AN | RU 012 | 430,1500 | 431,7500 |  | | JO21EE | ANTWERPEN - ANVERS |
| ON0AST | RU 730 | 431,5250 | 439,1250 | 79,7 | | JO10XW | AALST (ERPE-MERE) |
| ON0PHI | RU 014 | 430,1750 | 431,7750 |  | | JO20GE | PHILIPPEVILLE |
| ON0RCL | RU 015 | 430,1875 | 431,7875 |  | | JO21IV | LEUVEN - LOUVAIN |
| ON0HAL | RU 016 | 430,2000 | 431,8000 |  | |  | HALLE |
| ON0BLW | RU 018 | 430,2250 | 431,8250 | 131,8 | | JO20CX | OPWIJK |
| ON0RBO | RU 018 | 430,2250 | 431,8250 |  | | JO30CP | RAEREN |
| ON0VTI | RU 019 | 430,2375 | 431,8375 | 79,7 | | JO10PX | TIELT |
| ON0ZK | RU 020 | 430,2500 | 431,8500 |  | | JO20LA | AVERBODE (HEIST OP DEN BERG) |
| ON0GBN | RU 022 | 430,2750 | 431,8750 | 79,7 | | JO10WU | HERZELE-ESSE |
| ON0LG | RU 022 | 430,2750 | 431,8750 | 74,4 | | JO20JO | RETINNE (LIEGE) **Echolink** |
| ON0LG |  | 431.9875 | 439,5875 |  | | JO20JO | RETINNE (LIÈGE) **D-Star** |
| ON0NR | RU 024 | 430,3000 | 431,9000 |  | | JO20KJ | WEPION (NAMUR) |
| ON0LLV | RU 026 | 430,3250 | 431,9250 |  | | JO20CJ | EPINOIS (LA LOUVIERE) |
| ON0HTT | RU 028 | 430,3500 | 431,9500 |  | | JO10RP | Mont SAINT-AUBERT (Kain, TOURNAI) |
| ON0TLO | RU 028 | 430,3500 | 431,9500 |  | | JO21OB | TESSENDERLO |
| ON0VBT | RU 030 | 430,3750 | 431,9750 |  | | JO20CV | ZELLIJK |
| ON0TB |  | 439,0125 | 431,4125 | 131,8 | | JO30BM | SIGNAL DE BOTRANGE |
| ON0FF | RU 750 | 439,3750 | 431,7750 |  | | JO10MV | MOORSLEDE |
| **Autres relais** | | **Fréquences ( MHz )** | | **Tonalité (Hz)** | | |  |
| **Indicatif** | **Canal** | **Sortie** | **Entrée** | **CTCSS** | | **Locator** | **Lieu d'installation** |
| ON0AN | RM 03 | 1297,0750 | 1291,0750 |  | | JO21EE | ANTWERPEN - ANVERS |
| ON0PLB | RM 08 | 1297,2000 | 1291,2000 |  | | JO21OB | PAAL-BERINGEN |
| ON0AN | RM 10 | 1298,2500 | 1270,2500 | 77,0 | | JO20CS | SINT-PIETERS LEEUW |
| ON0VRT |  | 2301,0000 | 2368,0000 |  | | JO20CS | SINT-PIETERS LEEUW |
| ON0AN | RH 01 | 29,660 | 29,560 |  | | JO21EE | ANTWERPEN - ANVERS |
| ON0VRT | RF 81 | 51,810 | 51,210 | 77,0 | | JO20CS | SINT-PIETERS LEEUW |
| ON0GBN | RF 93 | 51,930 | 51,330 | 79,7 | | JO10WU | HERZELE-ESSE |